1- Çalışma alanınızı düzenli tutunuz,

2- Bedeninizin hiçbir noktasını çalışma alanına yaklaştırmayınız,

3- Önlüklerinizin kollarının uzun olmamasına, önlerinin kapalı olmasına ve kravatınızın dışarıda olmamasına dikkat ediniz,

4- Makine de çalışırken başka kişi veya işle ilgilenmeyin,

5- Bükme çenelerine sert cisimlerle vurmayınız,

6- 1310 mm’den uzun 1,5 mm’den kalın parçaları bükmeyiniz,

7- Büküm sırasında bükme açısını kontrol ediniz,

8- Bükülmüş parçaları çeneler arasında sıkıştırarak düzeltmeyiniz,

9- İşiniz bittiğinde makineyi temizleyiniz.