Çalışma Güvenlik Ve Kuralları

1 – Matkabın Keskinliğini Daima Kontrol Ediniz Ve Mandrene Sağlam Bir Şekilde

Bağlayınız. Çalışma Sırasında Arada Bir Makineyi Durdurarak Mandrenin

 Sıkılığını Kontrol Ediniz.

2–Mandren Anahtarını Mandrenden Çıkarmadan Makineyi Katiyen

 Çalıştırmayınız.

3–Delme Sırasında, Matkabı Yakacak Veya Kıracak Şekilde

Zorlamayınız. Derinliği Fazla Olan Deliklerde, Matkabı Arayla Geriye

 Çekerek Talaşların Boşalmasını Ve Matkabın Soğumasını Sağlayınız.

4– İş Parçasını Tablaya Sağlam Bir Şekilde Bağlayınız.

5–Matkap Koruyucu Siperini Daima Kullanınız. Delme Sırasında Elinizi

 Matkaptan Ve Özellikle Deliğin Çıkış Ağzından Koruyunuz.

6–Ucu Merkezleme Vidalı Ve Piramit Dipli Dalıcı (Amerikan) Matkapları

 Makineye Bağlamayınız.

7–Şalteri Kapatınca Mandreni Elinizde Tutarak Çabucak Durdurmaya

 Kalkmayınız.

Yatay Delik Makinesinin Bakımı

İşe Başlamadan Önce;

A – Matkabın Keskinliğini Kontrol Ederek Gerekiyorsa Bileyiniz.

B – Mandren Anahtarının Ve Mandren Ağızlarının Normal Çalıştığını Kontrol

 Ediniz.

C – Tablayı Temizleyiniz, Yataylığını, Yükseklik Ayarını, Hareket Ve Bağlama

 Düzenlerini Kontrol Ediniz.

D– Delik Genişlik Ve Derinlik Ayar Çubuklarını Kontrol Ediniz, Dokunma

 Yüzeylerini Temizleyiniz.

Günlük Bakım

A – Günlük Çalışma Sonunda Makine Üzerindeki Talaşları Temizleyiniz.

B – Kullanılan Matkapları Temizleyip Yerine Takınız.

Aylık Bakım

A – Matkapları Bileyiniz Ve Yerine Kaldırınız.

B – Mil Ve Kızak Yataklarındaki Yağlama Noktalarını, Makine Kataloğunda

 Belirtildiği Gibi Yağlayınız.

C – Makinenin Talaş Ve Tozlarını Temizleyiniz, Metal Yüzeylerini İnce Yağ İle

 Hafifçe Yağlayınız Üzerini Örtünüz.

Yıllık Bakım

Ders Yılı Sonunda Makinenin Aşağıdaki Elemanlarını Kontrol Ederek Gerekli Sıkıştırma, Onarma, Değiştirme, Ayarlama Ve Yağlama İşlemlerini Yapınız.

A – Makine Gövdesinin Yere Bağlantısı,

B – Motor, Şalter Ve Kablo Bağlantıları.